MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforço Estrutural

Local: Restaurante Universitário

CCS – Ed. Física / Fisioterapia

Campus: Jacarezinho PR

O presente memorial descreve os principais serviços necessários para executar “Reforço Estrutural”, na área do Restaurante Universitário, local onde apresenta trincas e ou deslocamento de paredes.

Serviços previstos:

I – Reforço estrutural.

I -1) Brocas manuais de concreto armado;

I-2) Sapatas, de concreto Armado;

I-3) Pilares,(até altura da viga baldrame).

II – Costura das trincas

Nas arestas das paredes onde apresentam trincas, executar reparos, com seguintes procedimentos:

* Retirar reboco solto nas proximidades das trincas;
* Colocar grampos de ferro, com ferro 5,0mm, comprimento unitário 30 a 40cm, espaçados de 20 cm entre grampos. Os grampos deverão ser colocados perpendicularmente às trincas;
* Chapiscar e emboçar com massa de cimento/areia para acabamento.

III – Guarnição de madeira. (\*)

Fixação de guarnição de madeiras, em formato de “L”, nas arestas das paredes e arestas da laje/parede, locais onde houve abertura (frestas) das peças. As guarnições serão fixadas por meio de parafusos de 10cm, com buchas de PVC.

A dimensão sugerida para guarnição é de 20x70mm, com uma das bordas arredondadas, semelhante ao rodapé de madeira.

(\*) A guarnição tem objetivo de dar acabamento aos locais onde aparecem frestas de dilatação ou deslocamento devido ao recalque das paredes.

Valor Global dos serviços: R$ 9.589,50

Prazo de execução: 15 dias

Data: 25 de Abril de 2016